附件：淄博市传染病医院污染源自动监控设施运行项目内容

污染源自动监控设施包括以下内容：

在线自动监测设备、PH计、流量计、水质采样器的保养、校准、维护、维修、主配件更换及运行。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 运营内容 | 生产厂家 | 型号 | 数量 | 价格/年(元） | 运行状况 |
| 水质在线监控设施 | COD在线分析仪 | 龙发科技 | LFH2001型 | 1 |  |  |
| 氨氮在线分析仪 | 龙发科技 | LFH2013型 | 1 |  |
| 备注 | 上述合同金额包括设备的备品备件（累计1000元的备品备件，以原设备供应商报价为参考）、运输、试剂费及现场服务费，服务期限2个月。 | | | | | |