|  |
| --- |
| 附表一： 肯德基门技术要求及相关参数 |
| 品名：肯德基门 | 材质：铝型材 | 铝型材品牌：天成铝业等同等质量品牌 |
| 产品规格 | 门扇竖料：44\*80\*2.2mm，门扇上下方：42\*100\*2mm.框架：51\*102\*2mm |
|
|
| 玻璃 | 8mm钢化玻璃 |
| 开门方式 | 单方向开（与门禁配合使用） |
| 闭门器 | GMT |
| 锁 | 艾门者等同等质量品牌 |
| 地轴 | 艾门者等同等质量品牌 |
| 把手 | 通天大拉手等同等质量品牌 |
| 产品材料、安装要求 | 采用钛镁合金铝型材，框体结构紧密，安全牢固。门扇一边的边框与门框之间由大铰链连接，门扇另一边门边框上安装扳动式上下插销，门扇顶部横梁一侧安装有闭门器与门框连接。门体大铰链采用底部螺栓旋紧方式，美观大方，经久耐用。门框安装三元乙丙缓冲条。开关门噪音小。门扇底部安装毛刷，门扇中间安装密封条。密封性能强。 |
|
|
|
|
| 技术要求 | 1：肯德基门门体与玻璃连接，使用铝合金压线配合玻璃胶安装钢化玻璃2：门框与墙体连接，采用高强度紧缩螺栓安装，边框用玻璃胶密封肯德基门。3：闭门器采用GMT闭门器，开门方式为外开。肯德基门内外密封安装，天花顶部由于管线较多，不裸漏地方采用生态板密封，铝合金压线配合玻璃胶固定 |
|
|
|
| 注意事项： | 1、项目要求内外密封。由于项目工期紧，施工现场条件复杂，需装修方协助测量肯德基门尺寸，制定吊顶高度及两侧宽度。 |
|
|